技术需求书

一、设备名称和数量
	品目序号
	名称
	类型
	数量
	最高限价（单价）

	1
	条码打印机
	桌面型
	40台
	2000元

	2
	标签打印机
	工业级
	5台
	[bookmark: _GoBack]6500元



二、设备详细参数要求
1. 条码打印机
	打印模式
	热敏+热转印

	分辨率
	≥203dpi

	内存
	内存≥8MB，闪存≥8MB

	标准接口
	USB 2.0、以太网接口

	最大打印宽度
	≥100mm

	标签宽度
	最小支持≤25mm，最大支持≥105mm

	最大标签长度
	≥1.2mm

	碳带长度
	≥300m

	打印速度
	≥150mm/s

	条形码支持
	Code 39，Code 93，CODE128，Codabar，EAN等一维码及PDF417，Maxi code，QR Code，Data Matrix等二维码

	编程语言
	ZPL，TSPL，EPL

	驱动支持的操作系统
	Windows11/10/8.1/8/7（32-bit，64-bit）；Windows XP SP3或以上版本（32-bit）；全面支持需符合安全可靠测评要求的操作系统

	电源
	AC 100~240V



2. 标签打印机
	打印模式
	热敏+热转印

	分辨率
	300 dpi

	处理器
	Arm Cortex®-A7, 800MHz

	内存
	128 GB DDR3 SDRAM, 128 MB Flash，

	内存扩展
	Multi-GB USB 储存设备 (FAT16/FAT32)

	标准接口
	USB 2.0、以太网接口、RS-232

	打印速度
	≥250mm/s 203 dpi
≥200mm/s 300 dpi

	最大打印宽度
	≥104mm（300 dpi）

	最大标签宽度
	≥110mm

	最大标签长度
	≥2m（300 dpi）

	碳带长度
	≥450m

	用户界面
	显示屏+实体按键

	条形码支持
	UPC/EAN Shipping Container、UCC/EAN 128、Serial Shipping Container、MH10.8 Shipping Label、AIAG (shipping parts label、OGMARS、POSTNET、HIBCC、ISBT 128、GM1724、UPS Shipping Label和Global Transport Label

	编程语言
	ZPL，TSPL，EPL

	电源
	100V AC to 240V AC, 50Hz to 60Hz



三、交货期、安装、培训要求
1.交货要求：交货时须提供与机器对应的出厂编号交货单、国家强制性认证证书
2.安装要求：供应商须送货到用户指定地点、完成安装。如安装有问题，原厂工程师需上门协助。
3.供应商须按甲方要求免费提供用户培训，次数不限，包括设备安装、日常使用操作和常见故障处理。 

四、质保期内服务要求
1.原厂免费三年质保，自验收合格后起计算。需提供原厂售后服务承诺函。
2.品目1维修零部件不返还。
3.质保期内原厂提供免费质保和官方工程师服务，7*24远程技术支持，故障15分钟内响应，按甲方要求时间到达现场，免费维修、免费更换配件。 
4.供应商承诺在免费质保期内提供7*24远程技术支持；故障15分钟内响应，12小时内到现场，免费维修、免费更换配件。如24小时内无法确保设备恢复正常使用，须免费提供同款备机，保障医疗业务正常进行。
